Архив с сайта:
http://printerfix.com.ua
_______________________________________________________________________

Несколько рекомендаций перед тем, как Вы будете прошивать свой аппарат:

Вы должны понимать, что процедура прошивки довольно опасная операция. Аппарат прошивается всего один раз!
В случае, когда в аппарат прошивка зальется не полностью или она будет некорректная, то последствия могут быть печальными. Для этого, вам необходимо учесть следующие моменты:

Энергобезопасность
Вы должны быть уверены, что во время прошивки не выключат или моргнет свет. Хотя процедура прошивки не занимает много времени, но пренебрегать энергобезопасностью не стоит. 

Аппаратные ошибки
Может так случится, что прошивка просто не становится на вай принтер. В таком случае нужно:
- сменить загрузчик;
- сменить порт USB;
- сменить соединительный кабель;
- закрыть посторонние программы, либо перегрузить компьютер;
- сменить компьютер.

Бит-ошибки прошивок.
Во время скачивания прошивок, переноса при помощи флэшки может случиться изменение целостности самой прошивки, что может привести к порче аппарата. В связи с этим, все прошивки поставляются в архивированном виде при помощи архиватора winzip/winrar. При распаковке архива обязательно следите, что архив распаковался без ошибок. Если вы увидели CRC ошибки, то скачайте еще раз архив (файлы прошивок с момента заказа доступны для скачивания в течение нескольких часов, либо по запросу в течение трех дней. Если битый архив находится уже на сайте, сообщите мне об этом или подайте заявку заново с указанием в комментариях о повторном запросе с причиной повтора. 

Ошибки, связанные с версией и SN 
Неверный серийный номер
Если вы залили прошивку с неверным серийным номером, то аппарат будет работать как обычно, но в деморежим входить не будет, то есть, без чипа аппарат работать не будет. Прошивка сравнивает серийный номер аппарата с номером указанный в прошивке, если эти номера не совпадает, то сброс счетчиков не происходит. Самый достоверный номер сидит в тестлистах – отчет конфигурации Configuration report. Некоторые МФУ дают узнать серийный номер из собственного меню. Серийный номер на задней крышке аппарата, написанный на шильдике, может оказаться неверным, если аппарат был «клонирован». Так что самый актуальный номер при заказе прошивки берите с отчета конфигурации аппарата. Все серийные номера состоят из заглавных латинских букв и цифр. Количество знаков обычно 15. 

Неверная версия FirmWare
Версия FW важный элемент в выборе прошивки, многие прошивки имеют заменяемость, некоторые нет. Младшие прошивки не могут заливаться в старшие. В связи возможностью обновления FW аппарата через интернет, также встает актуальность версии прошивки. Например: на шильдике аппарата SCX 3200 стоит версия 3.00.01.07, а в отчете конфигурации написано 3.00.01.08. заказав прошивку на версию 07, вы не сможете залить ее в аппарат с текущей пошивкой 08. Узнать достоверную версию вы также можете с отчета конфигурации, а на некоторых МФУ из меню аппарата.
Когда у вас умрет аппарат при прошивке, никто не знает. Соблюдайте данные меры безопасности, и вы сведете к минимуму потери.
________________________________________________________________________